# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Przełączanie czułości przeszukiwania (tylko model ICD-PX333F)

Podczas ustawiania stacji radiowych FM można ustawić czułość skanowania.

1. W trybie odbiornika radia FM wybierz DISP/MENU – „Scan Sensitivity” i naciśnij przycisk PLAY/STOP・ENTER.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „High” lub „Low”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.

#### Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.

High:

Wysoka czułość przeszukiwania.

(Ustawienie wstępne)

Low:

Niska czułość przeszukiwania.