# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Dostosowywanie szybkości odtwarzania – funkcja DPC (Digital Pitch Control)

Można regulować szybkość odtwarzania w zakresie od 0,50 razy do 2,00 razy. Dzięki funkcji cyfrowego przetwarzania dźwięku głos w pliku jest odtwarzany w naturalnej tonacji.

1. W trybie zatrzymania lub odtwarzania wybierz DISP/MENU – „DPC(Speed Control)” i naciśnij przycisk PLAY/STOP・ENTER.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „ON”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Podczas odtwarzania naciśnij – lub +, aby dostosować szybkość odtwarzania.

   Szybkość maleje o 0,05 raza (od ×0.50 do ×1.00).

   Szybkość rośnie o 0,10 raza (od ×1.00 do ×2.00).

   Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje ciągłą zmianę szybkości.

   W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego szybkość odtwarzania jest ustawiona na „×0.70”.

#### Uwaga

- Funkcja redukcji szumów jest wyłączona, jeśli dla opcji „DPC(Speed Control)” wybrano ustawienie „ON”.

#### Wskazówka

- Aby wznowić odtwarzanie z normalną szybkością, w punkcie 2. wybierz opcję „OFF”.