# Rozwiązywanie problemów

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Dźwięk jest słyszalny tylko przez jeden kanał.

- Po połączeniu monofonicznego wyjścia audio urządzenia zewnętrznego z dyktafonem cyfrowym i ustawieniu trybu nagrywania „192kbps(MONO)” (SHQ) lub „128kbps(MONO)” (HQ) dźwięki są nagrywane tylko jednokanałowo. W takim przypadku ustaw tryb nagrywania „48kbps(MONO)” (SP) lub „8kbps(MONO)” (LP) w menu.

### Powiązany temat

- Wybór trybu nagrywania (REC Mode)