# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Redukcja szumów podczas nagrywania (LCF(Low Cut))

Istnieje możliwość ustawienia funkcji LCF (Low Cut Filter) do obcinania niskich częstotliwości w celu zmniejszenia hałasu spowodowanego wiatrem, co umożliwia wyraźniejsze nagranie dźwięku.

1. W trybie zatrzymania lub nagrywania wybierz DISP/MENU – „Detail Menu” – „LCF(Low Cut)” i naciśnij przycisk PLAY/STOP・ENTER.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „ON” lub „OFF”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.

#### Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.

ON:

Funkcja LCF jest włączona.

OFF:

Funkcja LCF jest wyłączona.

(Ustawienie wstępne)

#### Uwaga

- Podczas nagrywania z radia FM funkcja LCF (tylko ICD-PX333F) nie działa.

#### Wskazówka

- Aby wyłączyć funkcję LCF, w punkcie 2. wybierz ustawienie „OFF”.

### Powiązany temat

- Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM (tylko model ICD-PX333F)