# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Czas pracy akumulatorów

### Przy stosowaniu baterii alkalicznych Sony LR03 (SG) (rozmiar AAA) (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Nagrywanie: Ok. 65 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 18 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 48 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 20 godz.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Nagrywanie: Ok. 65 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 18 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 48 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 20 godz.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Nagrywanie: Ok. 72 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 18 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 48 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 20 godz.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Nagrywanie: Ok. 96 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 18 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 48 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 20 godz.

#### FM reception (*3)

Ok. 22 godz.

(godz.: godziny/min: minuty)

*1 Wartość zmierzona zgodnie ze standardem JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Czas pracy akumulatora może być krótszy w zależności od sposobu pracy dyktafonu cyfrowego.

*2 Podczas odtwarzania muzyki przez głośnik wewnętrzny z głośnością na poziomie 14.

*3 Tylko model ICD-PX333F

### Możesz użyć dwóch akumulatorów Sony NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (*1).

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Nagrywanie: Ok. 45 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 12 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 34 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 14 godz.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Nagrywanie: Ok. 45 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 12 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 34 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 14 godz.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Nagrywanie: Ok. 50 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 12 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 34 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 14 godz.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Nagrywanie: Ok. 65 godz.

Odtwarzanie przez głośnik (*2): Ok. 12 godz.

Odtwarzanie przez słuchawki: Ok. 34 godz.

Nagrywanie FM (*3): Ok. 14 godz.

#### FM reception (*3)

Ok. 14 godz.

(godz.: godziny/min: minuty)

*1 Wartość zmierzona zgodnie ze standardem JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Czas pracy akumulatora może być krótszy w zależności od sposobu pracy dyktafonu cyfrowego.

*2 Podczas odtwarzania muzyki przez głośnik wewnętrzny z głośnością na poziomie 14.

*3 Tylko model ICD-PX333F