# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane dźwiękiem – funkcja VOR

Dla funkcji VOR (Voice Operated Recording) można wybrać ustawienie „ON”, aby dyktafon cyfrowy rozpoczynał nagrywanie w chwili wykrycia dźwięku i wstrzymywał je w przypadku braku dźwięku, co pozwala uniknąć nagrywania w chwilach ciszy.

1. W trybie zatrzymania lub nagrywania wybierz DISP/MENU – „VOR” i naciśnij Naciśnij PLAY/STOP・ENTER.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „ON”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
   W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego dla funkcji „VOR” wybrane jest ustawienie „OFF”.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.
4. Naciśnij REC/PAUSE.

   W oknie wyświetlacza pojawią się symbole „VOR” i „”.

   Nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy dźwięk nie zostanie wykryty i pojawi się wskaźnik „PAUSE”. Nagrywanie rozpocznie się ponownie po wykryciu dźwięku przez dyktafon cyfrowy.

#### Uwaga

- Na działanie funkcji VOR wpływają dźwięki otoczenia. Opcję „Mic Sensitivity” w menu należy skonfigurować odpowiednio do warunków nagrywania. Jeśli po zmianie ustawień „Mic Sensitivity” jakość nagrania nie jest zadowalająca, lub w przypadku ważnych nagrań, dla funkcji „VOR” należy wybrać w menu ustawienie „OFF”.
- Podczas nagrywania z radia FM funkcja VOR (tylko ICD-PX333F) nie działa.

#### Wskazówka

- Aby wyłączyć funkcję VOR, należy wybrać dla funkcji „VOR” ustawienie „OFF” w punkcie 2.

### Powiązany temat

- Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM (tylko model ICD-PX333F)
- Używanie menu
- Wybór czułości mikrofonu (Mic Sensitivity)