# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Przełączanie czułości odbiornika radia FM (tylko model ICD-PX333F)

Podczas słuchania radia FM można ustawić czułość odbiornika.

1. W trybie odbiornika radia FM wybierz DISP/MENU – „DX/LOCAL” i naciśnij przycisk PLAY/STOP・ENTER.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „DX” lub „LOCAL”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.

#### Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.

DX:

Zwykle wybierane ustawienie.

(Ustawienie wstępne)

LOCAL:

Ustawienie wybierane w przypadku wystąpienia zakłóceń lub utraty odbioru spowodowanych silnym polem elektrycznym znajdującym się w pobliżu anteny przekaźnikowej stacji nadawczej itd.

#### Uwaga

- Opcję „DX” należy wybrać, kiedy odbiór radia przez dyktafon cyfrowy jest zły ze względu na słaby sygnał nadawczy.