# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Odłączanie dyktafonu cyfrowego od zasilacza sieciowego USB

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą; w przeciwnym razie dane znajdujące się w dyktafonie cyfrowym mogą ulec uszkodzeniu.

1. W przypadku nagrywania lub odtwarzania plików naciśnij (zatrzymaj), aby zatrzymać dyktafon cyfrowy.
2. Upewnij się, że wskaźnik pracy dyktafonu cyfrowego nie jest podświetlony.
3. Odłącz dyktafon cyfrowy od zasilacza sieciowego USB, następnie odłącz zasilacz sieciowy USB od kabla połączeniowego USB, a na końcu odłącz zasilacz USB od gniazda zasilania.

#### Uwaga

- Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci lub miga na czerwono) lub dostępu do danych (wskaźnik pracy miga na pomarańczowo)
  - dyktafon cyfrowy nie powinien być podłączany do zasilacza sieciowego USB podłączonego do gniazda zasilania ani odłączany od niego.
  - zasilacz sieciowy USB podłączony do dyktafonu cyfrowego nie powinien być podłączany do gniazda zasilania ani odłączany od niego.
  Może to spowodować uszkodzenie danych. Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą ilość danych, okno uruchamiania może być wyświetlane przez dłuższy czas. Nie oznacza to awarii dyktafonu cyfrowego. Należy zaczekać, aż komunikat zniknie z wyświetlacza.
- Podczas używania zasilacza sieciowego USB wskaźnik baterii nie jest wyświetlany w oknie wyświetlacza.

### Powiązany temat

- Korzystanie z zasilacza sieciowego USB