# Rozwiązywanie problemów

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nie można odbierać stacji radiowych FM lub słychać szum (tylko model ICD-PX333F).

- Słuchawki nie są podłączone (przewód słuchawek pełni funkcję anteny FM). Podłącz słuchawki do gniazda (słuchawki) i rozwiń przewód słuchawek.

- Dla opcji „DX/LOCAL” wybrano ustawienie „LOCAL”. Zmień je na „DX”.

### Powiązany temat

- Przełączanie czułości odbiornika radia FM (tylko model ICD-PX333F)