# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wyłączanie zasilania

1. Przesuń przełącznik funkcji HOLD・POWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF” i przytrzymaj, aż zostanie wyświetlony komunikat „Power Off”.
   Dyktafon cyfrowy jest wyłączony.

#### Wskazówka

- Jeśli dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie zatrzymania, po pewnym okresie bezczynności zostanie on automatycznie wyłączony. (Długość okresu do automatyczngo wyłączenia się dyktafonu jest fabrycznie ustawiona w dyktafonie cyfrowym na „10min”.)

### Powiązany temat

- Ustawianie czasu wyłączenia dyktafonu cyfrowego (Auto Power Off)
- Włączanie zasilania