# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Lista menu

Poniższa lista zawiera pozycje menu oraz tryb pracy, w którym można wprowadzać zmiany w menu dyktafonu cyfrowego.

- Add/Overwrite: Tryb zatrzymania
  - Add: Dodawanie nagrania do wcześniej nagranego pliku (Add)
  - Overwrite: Dodawanie nagrania zastępującego podczas odtwarzania (Overwrite)
- VOR: Tryb zatrzymania, tryb nagrywania

  Automatyczne rozpoczynanie nagrywania sterowane dźwiękiem – funkcja VOR

- DPC(Speed Control): Tryb zatrzymania, tryb odtwarzania

  Dostosowywanie szybkości odtwarzania – funkcja DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: Tryb zatrzymania, tryb odtwarzania

  Szybkie wyszukiwanie żądanego miejsca (Easy Search)

- Alarm: Tryb zatrzymania

  Odtwarzanie nagrań z alarmem o określonej godzinie

- AVLS: Tryb zatrzymania, tryb odtwarzania

  Włączanie i wyłączanie funkcji AVLS (tylko modele europejskie)

- Protect: Tryb zatrzymania

  Zabezpieczanie plików

- Divide: Tryb zatrzymania
  - Divide Current Position: Tryb zatrzymania

    Dzielenie pliku w bieżącym miejscu

  - Divide All Track Marks: Tryb zatrzymania

    Dzielenie pliku w miejscu, w którym znajduje się znacznik ścieżki

- Move & Copy: Tryb zatrzymania
  - Move File: Tryb zatrzymania

    Przenoszenie plików do innego folderu

  - File Copy: Tryb zatrzymania

    Kopiowanie plików do innej pamięci

- Delete: Tryb zatrzymania
  - Erase Track Mark: Tryb zatrzymania

    Kasowanie znaczników ścieżek

  - Erase All Track Marks: Tryb zatrzymania

    Jednoczesne kasowanie wszystkich znaczników ścieżek danego nagrania

  - Erase All: Tryb zatrzymania

    Kasowanie wszystkich wiadomości w folderze

- Select Memory: Tryb zatrzymania

  Wybieranie pamięci

- FM Radio(*): Tryb zatrzymania

  Ręczne strojenie stacji radiowych pasma FM (ręczne przeszukiwanie) (tylko model ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): Tryb odbiornika radia FM(*)

  Automatyczne ustawianie stacji radiowych pasma FM (tylko model ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): Tryb odbiornika radia FM(*), tryb nagrywania z radia(*)

  Przełączanie czułości odbiornika radia FM (tylko model ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): Tryb odbiornika radia FM(*)

  Przełączanie czułości przeszukiwania (tylko model ICD-PX333F)

- Audio Output(*): Tryb odbiornika radia FM(*), tryb nagrywania z radia(*)

  Przełączanie wyjścia radia FM między głośnikiem i słuchawkami (tylko model ICD-PX333F)

- Detail Menu: Tryb zatrzymania, tryb odtwarzania, tryb nagrywania
  - REC Mode:

    Wybór trybu nagrywania (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Tryb zatrzymania, tryb nagrywania

    Wybór czułości mikrofonu (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Tryb zatrzymania, tryb nagrywania

    Redukcja szumów podczas nagrywania (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Tryb zatrzymania

    Wybór trybu wejścia (Select Input)

  - Continuous Play: Tryb zatrzymania, tryb odtwarzania

    Wielokrotne odtwarzanie pliku

  - Noise Cut Level: Tryb zatrzymania, tryb odtwarzania

    Redukcja szumów podczas odtwarzania, poprawa czystości ludzkiego głosu – funkcja redukcji szumów

  - LED: Tryb zatrzymania

    Włączanie i wyłączanie wskaźnika pracy (LED)

  - Language: Tryb zatrzymania

    Ustawianie języka wyświetlanych informacji

  - Date&Time: Tryb zatrzymania

    Ustawianie zegara z poziomu menu

  - Time Display: Tryb zatrzymania

    Wybór wyświetlania zegara (Time Display)

  - Beep: Tryb zatrzymania

    Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków (Beep)

  - Auto Power Off: Tryb zatrzymania

    Ustawianie czasu wyłączenia dyktafonu cyfrowego (Auto Power Off)

  - Format: Tryb zatrzymania

    Formatowanie pamięci (Format)

* Tylko ICD-PX333F