# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Automatyczne strojenie stacji radiowych pasma FM (automatyczne przeszukiwanie) (tylko model ICD-PX333F)

Przewód słuchawek służy jako antena FM, dlatego w celu słuchania radia FM należy podłączyć słuchawki do gniazda (słuchawki).

#### Uwaga

- W czasie słuchania radia FM funkcja DPC oraz funkcja redukcji szumów nie są aktywne.

1. W trybie zatrzymania wybierz DISP/MENU – „FM Radio” i naciśnij PLAY/STOP・ENTER.

   Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia FM.

2. Naciśnij krótko przycisk DISP/MENU, aby ustawić kursory (, ) po obu stronach wartości częstotliwości znajdującej się w górnym wierszu okno wyświetlacza.

   Dyktafon cyfrowy jest gotowy do strojenia stacji za pomocą funkcji skanowania częstotliwości.

3. Naciśnij i przytrzymaj – lub +, dopóki cyfry oznaczające częstotliwość nie zaczną się zmieniać.
   Dyktafon cyfrowy automatycznie skanuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje się po znalezieniu czysto odbieranej stacji.
4. Naciśnij przycisk (zatrzymaj), aby wyłączyć radio FM.

#### Wskazówka

- Jeśli nie można ustawić stacji, naciskaj wielokrotnie – lub +, aby zmieniać częstotliwość krokowo.

### Powiązany temat

- Przełączanie wyjścia radia FM między głośnikiem i słuchawkami (tylko model ICD-PX333F)
- Ręczne strojenie stacji radiowych pasma FM (ręczne przeszukiwanie) (tylko model ICD-PX333F)