# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nagrywanie za pomocą mikrofonu zewnętrznego

Po podłączeniu mikrofonu stereofonicznego do dyktafonu cyfrowego i ustawieniu trybu nagrywania „SHQ” lub „HQ” możliwe będzie nagrywanie dźwięku stereofonicznego. Dźwięk stereofoniczny możesz odsłuchiwać przez słuchawki stereofoniczne.

1. Podłącz mikrofon zewnętrzny () do gniazda , gdy dyktafon cyfrowy jest w trybie zatrzymania.

   W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Select Input”. Jeśli komunikat „Select Input” nie pojawi się, dokonaj ustawienia w menu.
2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „MIC IN”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.
4. Naciśnij przycisk REC/PAUSE, aby rozpocząć nagrywanie.

   Wbudowany mikrofon jest automatycznie odłączany.

   Jeśli poziom wejściowy jest za słaby, dostosuj ustawienie „Mic Sensitivity” dyktafonu cyfrowego.

   Gdy podłączany jest mikrofon zasilany przez wtyk, jest on automatycznie zasilany z dyktafonu cyfrowego.

#### Uwaga

- Po uzyskaniu połączenia, ale przed rozpoczęciem nagrywania, należy sprawdzić jakość dźwięku rozmowy oraz poziom nagrywania.
- Jeśli zostanie nagrany ton linii telefonicznej lub dźwięk wybierania numeru, rozmowa może zostać nagrana z niższym poziomem głośności. W takim przypadku należy rozpocząć nagrywanie dopiero po rozpoczęciu rozmowy.
- Funkcja VOR może nie działać w zależności od rodzaju telefonu lub stanu linii telefonicznej.
- Nie odpowiadamy za jakiekolwiek niedogodności, nawet kiedy nie udaje się nagrywać rozmów za pomocą tego dyktafonu cyfrowego.

#### Wskazówka

- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij (zatrzymaj).
- Do nagrywania dźwięku z telefonu stacjonarnego lub komórkowego można używać elektretowego mikrofonu pojemnościowego o wyglądzie słuchawki (nie należy do zestawu). Szczegółowy opis podłączenia można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z mikrofonem.

### Powiązany temat

- Wybór czułości mikrofonu (Mic Sensitivity)
- Wybór trybu wejścia (Select Input)