# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Włączanie i wyłączanie funkcji AVLS (tylko modele europejskie)

Próba ustawienia głośności przekraczającej poziom ustawiony dla funkcji AVLS, kiedy dla funkcji AVLS wybrano ustawienie „ON” w menu, spowoduje włączenie wskaźnika „AVLS”. W chwili zakupu funkcja ma ustawienie „ON”, choć można ją również wyłączyć.

1. W trybie zatrzymania lub odtwarzania wybierz DISP/MENU – „AVLS” i naciśnij przycisk PLAY/STOP・ENTER.
2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „OFF” (i wyłączyć funkcję AVLS) lub „ON” (i włączyć funkcję AVLS), po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
   Po wybraniu ustawienia „OFF” zostanie wyświetlony komunikat „AVLS OFF?” i będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Po wybraniu ustawienia „ON” przejdź do punktu 4.

3. Naciśnij – lub +, aby wybrać „YES”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
   Aby anulować wybrane ustawienie, wybierz „NO” w tym punkcie.
4. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.

#### Uwaga

- Przy próbie odtworzenia plików z głośnością przekraczającą przez pewien czas poziom ustalony dla funkcji AVLS, zostanie wyświetlony komunikat „AVLS”, a dla funkcji „AVLS” automatycznie zostanie wybrane ustawienie „ON”.
- Jeśli funkcja AVLS jest wyłączona, staraj się nie odsłuchiwać plików przy nadmiernej głośności.
- Jeśli odsłuchujesz pliki za pośrednictwem słuchawek przez określony czas, funkcja AVLS jest włączana automatycznie, nawet jeśli w menu dla funkcji „AVLS” wybrano ustawienie „OFF”.

### Powiązany temat

- Funkcja AVLS (tylko modele europejskie)