# Rozwiązywanie problemów

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nagranie trudno zrozumieć i występują w nim zakłócenia.

- Zostały nagrane odgłosy otoczenia inne niż ludzki głos.

  Po wybraniu dla funkcji Noise Cut ustawienia „Maximum” lub „Medium”, dyktafon cyfrowy tłumi odgłosy z zewnątrz, takie jak mechaniczny hałas projektorów czy klimatyzatorów.

  Funkcja ta tłumi szum w całej szerokości pasma, dzięki czemu dyktafon cyfrowy może wyraźnie odtwarzać ludzki głos.