# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nagrywanie dźwięku z wbudowanych mikrofonów

Poniżej znajduje się opis podstawowych czynności nagrywania z wykorzystaniem określonej czułości mikrofonu i trybu nagrywania.

#### Uwaga

- Przed nagrywaniem należy sprawdzić wskaźnik baterii.
- Przypadkowe potarcie lub zadrapanie dyktafonu cyfrowego, np. palcem, podczas nagrywania może spowodować zakłócenie nagrania.

#### Wskazówka

- Zaleca się, aby przed rozpoczęciem nagrywania wykonać nagranie próbne lub monitorować nagrywanie.

1. Przesuń przełącznik HOLD・POWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF”, aby włączyć dyktafon cyfrowy, lub w kierunku środka, aby wyłączyć funkcję HOLD w dyktafonie cyfrowym.

   Pojawi się okno trybu zatrzymania.

2. Wybierz żądany folder.
3. Ustaw dyktafon cyfrowy w taki sposób, aby wbudowany mikrofon () był skierowany w stronę źródła nagrywanego dźwięku.

4. W przypadku dyktafonu znajdującego się w trybie zatrzymania, naciśnij przycisk REC/PAUSE.

   Wskaźnik pracy () zacznie migać na pomarańczowo, a następnie zaświeci się na czerwono.

   Podczas nagrywania nie trzeba trzymać naciśniętego przycisku REC/PAUSE.

   Nowy plik zostanie automatycznie zapisany jako ostatni w bieżącym folderze.

   A. Czas trwania bieżącego nagrania (*)

   B. Numer nagrywanego pliku/łączna liczba nagranych plików w danym folderze

   * Naciskając przycisk DISP/MENU, możesz przełączać wskazania wyświetlacza pomiędzy czasem trwania, pozostałym czasem a innym ekranem.

5. Naciśnij (zatrzymaj), aby zatrzymać nagrywanie.

   Na wyświetlaczu pojawi się animacja „Accessing...”,a dyktafon cyfrowy zatrzyma się na początku bieżącego nagrania.

   Możesz zlokalizować nagrany plik w celu jego późniejszego odtworzenia, korzystając z nazwy folderu i numeru pliku.

   A. Folder zawierający nagrany plik

   B. Numer nagranego pliku wskazuje, jak wcześnie plik został nagrany w danym folderze.

#### Uwaga

- Dyktafon cyfrowy rejestruje dźwięk, zapisując go w pamięci, gdy wyświetlana jest animacja „Accessing...” lub wskaźnik pracy miga na pomarańczowo. Kiedy dyktafon cyfrowy uzyskuje dostęp do danych, nie wyjmuj baterii ani nie podłączaj lub nie odłączaj zasilacza sieciowego USB (nie należy do wyposażenia). Może to spowodować uszkodzenie danych.

#### Wskazówka

- Pliki nagrane tym dyktafonem cyfrowym są zapisywane jako pliki MP3.
- W każdym folderze może znajdować się maks. 199 plików z nagraniami.
- Oprogramowanie Sound Organizer umożliwia tworzenie nowych i usuwanie niepotrzebnych folderów.

### Powiązany temat

- Monitorowanie nagrywanego dźwięku
- Włączanie zasilania
- Wyłączanie funkcji HOLD
- Wybieranie folderu i pliku
- Różne operacje podczas nagrywania
- Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM (tylko model ICD-PX333F)
- Okno oprogramowania Sound Organizer (tylko dla systemu Windows)