# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Konstrukcja i dane techniczne

#### Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)

4 GB (ok. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtów)

Niewielka część pamięci wbudowanej jest używana do zarządzania plikami, a zatem niedostępna dla użytkownika.

#### Maksymalna liczba folderów (w napędzie)

400 folderów

#### Maksymalna liczba plików (w folderze)

199 plików

#### Maksymalna liczba plików (w napędzie)

4 074 plików (w przypadku 21 folderów w napędzie).

#### Zakres częstotliwości

SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz

HQ: 75 Hz - 17 000 Hz

SP: 75 Hz - 14 000 Hz

LP: 75 Hz - 3 500 Hz

#### Kompatybilne formaty plików

MP3 (*1)

Szybkość transmisji: 32 kbps - 320 kbps (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))

Częstotliwość próbkowania: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Rozszerzenie plików: .mp3

#### Szybkość transmisji i częstotliwości próbkowania przy nagrywaniu plików MP3 w określonym trybie nagrywania

SHQ: 44,1kHz, 192kbps

HQ: 44,1kHz, 128kbps

SP: 44,1kHz, 48kbps

LP: 11,025kHz, 8kbps

#### Zakres częstotliwości dla odbioru radia FM (*2)

87,50 MHz - 108,00 MHz

IF 128 kHz

#### Antena FM (*2)

Antena w przewodzie słuchawek stereofonicznych

#### Głośnik

Średnica ok. 28 mm

#### Wejście/wyjście

Gniazdo mikrofonu (minigniazdo stereofoniczne)

wejście typu „plug in power” (zasilanie we wtyku), minimalny poziom wejściowy 0,6 mV

Gniazdo słuchawkowe (minigniazdo stereofoniczne)

wyjście na słuchawki z impedancją 8Ω – 300Ω

złącze USB (minigniazdo USB-B)

Kompatybilność z High-Speed USB

Gniazdo kart Memory Stick Micro™(M2™)/microSD

#### Sterowanie szybkością odtwarzania (DPC)

2,00 krotna - 0,50 krotna

#### Moc wyjściowa

300 mW

#### Wymagane zasilanie

Dwie baterie alkaliczne typu LR03 (rozmiar AAA) (w zestawie): napięcie stałe 3,0 V DC

Dwa akumulatory NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (nie należą do zestawu): napięcie stałe 2,4 V DC

#### Temperatura pracy

5 °C - 35 °C

#### Wymiary (szer./wys./gł.) (bez wystających części i elementów sterujących) (JEITA) (*3)

Ok. 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Masa (JEITA) (*3)

Ok. 74 g wraz z dwiema bateriami alkalicznymi LR03

#### Dostarczone wyposażenie

Patrz „Instrukcja szybkiego uruchamiania” dostarczona z dyktafonem cyfrowym.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

*1 Możliwe jest też odtwarzanie plików MP3 nagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego. Nie wszystkie kodery są obsługiwane.

*2 Tylko ICD-PX333F

*3 Wartość zmierzona zgodnie z normą JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Maksymalny czas nagrywania (*1)(*2)

Poniżej przedstawiono maksymalne czasy nagrywania dla wszystkich folderów.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Pamięć wbudowana

44 godz. 40 min

Karta pamięci

2 GB: 22 godz. 20 min

4 GB: 44 godz. 40 min

8 GB: 89 godz. 25 min

16 GB: 178 godz.

32 GB: 357 godz.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Pamięć wbudowana

67 godz. 5 min

Karta pamięci

2 GB: 33 godz. 30 min

4 GB: 67 godz. 5 min

8 GB: 134 godz.

16 GB: 268 godz.

32 GB: 536 godz.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Pamięć wbudowana

178 godz.

Karta pamięci

2 GB: 89 godz. 25 min

4 GB: 178 godz.

8 GB: 357 godz.

16 GB: 715 godz.

32 GB: 1 431 godz.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Pamięć wbudowana

1 073 godz.

Karta pamięci

2 GB: 536 godz.

4 GB: 1 073 godz.

8 GB: 2 147 godz.

16 GB: 4 294 godz.

32 GB: 8 589 godz.

(godz.: godziny/min: minuty)

*1 W trakcie długiego nagrania może zajść potrzeba wymiany baterii na nowe. Więcej informacji dotyczących żywotności akumulatorów zawiera „Czas pracy akumulatorów”.

*2 Powyższy temat zawiera tylko orientacyjne maksymalne czasy nagrywania, które mogą różnić się w zależności od danych technicznych karty.