# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Włączanie zasilania

1. Przesuń przełącznik funkcji HOLD・POWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF” i przytrzymaj dłużej niż sekundę.

   Zostanie wyświetlona animacja „Accessing...” i dyktafon cyfrowy włączy się.

#### Wskazówka

- Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyłączenie go.
- Jeśli dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie zatrzymania, po pewnym okresie bezczynności zostanie on automatycznie wyłączony. (Długość okresu do automatyczngo wyłączenia się dyktafonu jest fabrycznie ustawiona w dyktafonie cyfrowym na „10min”.)

### Powiązany temat

- Wyłączanie zasilania
- Ustawianie czasu wyłączenia dyktafonu cyfrowego (Auto Power Off)