# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Korzystanie z zasilacza sieciowego USB

Jeśli dyktafon cyfrowy jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB (nie należy do wyposażenia), nadal możesz z niego korzystać. Jest to przydatne w przypadku długiego nagrywania.

1. Podłącz zasilacz sieciowy USB (nie należy do wyposażenia) do gniazda zasilania.
2. Podłącz zasilacz sieciowy USB do znajdującego się w zestawie kabla połączeniowego USB.
3. Podłączyć kabel połączeniowy USB do złącza (USB) dyktafonu cyfrowego.

#### Uwaga

- Podczas nagrywania (wskaźnik pracy świeci lub miga na czerwono) lub dostępu do danych (wskaźnik pracy miga na pomarańczowo)
  - dyktafon cyfrowy nie powinien być podłączany do zasilacza sieciowego USB podłączonego do gniazda zasilania ani odłączany od niego.
  - zasilacz sieciowy USB podłączony do dyktafonu cyfrowego nie powinien być podłączany do gniazda zasilania ani odłączany od niego.
  Może to spowodować uszkodzenie danych. Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą ilość danych, okno uruchamiania może być wyświetlane przez dłuższy czas. Nie oznacza to awarii dyktafonu cyfrowego. Należy zaczekać, aż komunikat zniknie z wyświetlacza.
- Podczas używania zasilacza sieciowego USB wskaźnik baterii nie jest wyświetlany w oknie wyświetlacza.

### Powiązany temat

- Odłączanie dyktafonu cyfrowego od zasilacza sieciowego USB