# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nagrywanie z urządzenia zewnętrznego

Pliki MP3 można tworzyć bez korzystania z komputera, nagrywając dźwięk z innego urządzenia podłączonego do dyktafonu cyfrowego.

#### Wskazówka

- Po wybraniu opcji „Audio IN” w menu „Scene Select” ustawienia odpowiednie dla trybu nagrywania z innego urządzenia są wybierane automatycznie.
- Zaleca się, aby przed rozpoczęciem nagrywania wykonać nagranie próbne lub monitorować nagrywanie.
- Jeśli poziom sygnału wejściowego jest zbyt niski, połącz gniazdo słuchawek (minigniazdo stereofoniczne) innego urządzenia z gniazdem dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom głośności w urządzeniu podłączonym do dyktafonu cyfrowego.

1. Podłącz urządzenie zewnętrzne () do gniazda dyktafonu cyfrowego po uprzednim wybraniu trybu zatrzymania.

   Podłącz złącze wyjścia audio (miniwtyk stereofoniczny) drugiego urządzenia do gniazda dyktafonu cyfrowego przy użyciu kabla połączeniowego audio (nie należy do wyposażenia).

   W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Select Input”.

   Jeśli komunikat „Select Input” nie pojawi się, dokonaj ustawienia w menu.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać „Audio IN”, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.
4. Naciśnij przycisk REC/PAUSE, aby rozpocząć nagrywanie.
   Wbudowane mikrofony zostaną automatycznie odcięte i nagrywany będzie dźwięk z podłączonego urządzenia.
5. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu podłączonym do dyktafonu cyfrowego.

#### Uwaga

- Po połączeniu monofonicznego wyjścia audio urządzenia zewnętrznego z dyktafonem cyfrowym i ustawieniu trybu nagrywania „192kbps(MONO)” (SHQ) lub „128kbps(MONO)” (HQ) dźwięki są nagrywane tylko jednokanałowo. W takim przypadku ustaw tryb nagrywania „48kbps(MONO)” (SP) lub „8kbps(MONO)” (LP) w menu.

#### Wskazówka

- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij (zatrzymaj).

### Powiązany temat

- Nagrywanie dźwięku odtwarzanego przez dyktafon cyfrowy na urządzeniu zewnętrznym
- Wybór trybu wejścia (Select Input)
- Wybór trybu nagrywania
- Wybór trybu nagrywania (REC Mode)