# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wybór czułości mikrofonu (Mic Sensitivity)

Można ustawić czułość wbudowanego mikrofonu. Ustaw tę pozycję menu przed rozpoczęciem nagrywania.

1. W trybie zatrzymania lub nagrywania wybierz DISP/MENU – „Detail Menu” – „Mic Sensitivity” i naciśnij przycisk PLAY/STOP・ENTER.

2. Naciśnij – lub +, aby wybrać żądany poziom czułości mikrofonu, po czym naciśnij PLAY/STOP・ENTER.
3. Naciśnij (zatrzymaj), aby wyjść z trybu menu.

#### Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z dostępnych pozycji menu.

High:

Nagrywanie dźwięku oddalonego od dyktafonu cyfrowego lub cichego dźwięku, na przykład w dużych pomieszczeniach.

Medium:

Nagrywanie dźwięku podczas normalnej rozmowy lub spotkania, na przykład w sali konferencyjnej lub podczas wywiadów.

(Ustawienie wstępne)

Low:

Nagrywanie tekstu dyktowanego z mikrofonem znajdującym się naprzeciwko ust, dźwięku ze źródła znajdującego się blisko dyktafonu cyfrowego lub głośnego dźwięku.

#### Uwaga

- Podczas nagrywania z radia FM funkcja Mic Sensitivity jest wyłączona (tylko ICD-PX333F).

### Powiązany temat

- Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM (tylko model ICD-PX333F)