# Jak korzystać

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Wkładanie baterii

1. Włóż baterie.
   Przesuń i podnieś pokrywę komory baterii, włóż baterie alkaliczne typu LR03 (rozmiar AAA), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość, a następnie zamknij pokrywę.

#### Uwaga

- W tym dyktafonie cyfrowym nie należy używać baterii manganowych.
- Wymieniając baterie, należy wymieniać obie naraz.
- Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek z baterii i korozję.

#### Wskazówka

- Jeśli pokrywa komory baterii zostanie przypadkowo odczepiona, należy ją przyczepić w sposób pokazany na rysunku.

- Wskaźnik baterii w oknie wyświetlacza pokazuje stan baterii.

  : wyświetlany jest komunikat „Low Battery Level”. Wymień zużyte baterie na nowe.

  : wyświetlany jest komunikat „Low Battery” i dyktafon cyfrowy przestaje działać.

- Przy wymianie baterii nagrane wiadomości i ustawienia alarmu nie są kasowane, nawet jeśli baterie zostaną wyjęte.
- Podczas wymiany baterii zegar będzie działał przez około minutę od ich wyjęcia.
- Możesz użyć dwóch akumulatorów NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (nie należą do wyposażenia).