# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Дисплей, коли встановлено функцію HOLD

#### Примітка

- У вікні вгорі індикації, числа і пункти надаються з метою пояснення. Зображення вікна, наведене у посібнику, може відрізнятися від фактичних зображень на екрані.

1. Повідомлення відображається, якщо для функції HOLD встановлено значення «ON».

   Якщо посунути перемикач HOLD・POWER ON/OFF у напрямку «HOLD», приблизно на 3 секунди відобразиться повідомлення «HOLD».

### Пов’язані розділи

- Запобігання випадковому виконанню операцій (HOLD)
- Вимкнення функції HOLD