# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Увімкнення або вимкнення функції AVLS (лише моделі для Європи)

Якщо для функції AVLS встановлено значення «ON», буде світитись індикатор «AVLS», і встановити рівень гучності, більший за визначений функцією AVLS, не вдасться. На момент придбання для цієї функції встановлено значення «ON», однак її можна вимкнути.

1. У режимі зупинки або відтворення послідовно виберіть DISP/MENU – «AVLS», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
2. За допомогою кнопок – або + виберіть пункт «OFF» (якщо потрібно вимкнути функцію AVLS) або пункт «ON» (якщо потрібну увімкнути функцію AVLS), тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
   У разі вибору значення «OFF» з’являється повідомлення «AVLS OFF?» та лунає звуковий сигнал. Якщо вибрано «ON», перейдіть до кроку 4.

3. Натисніть кнопку – або +, щоб вибрати «YES», тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
   Щоб скасувати вибране налаштування, у цьому кроці виберіть «NO».
4. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.

#### Примітка

- Якщо протягом вказаного часу файли відтворюються з гучністю, яка перевищує визначений функцією AVLS рівень, відобразиться піктограма «AVLS», а для параметра «AVLS» у меню автоматично буде встановлено значення «ON».
- Вимкнувши функцію AVLS, слідкуйте за тим, щоб рівень гучності не був надто високий.
- Після певного періоду прослуховування записів у навушниках функція AVLS вмикається автоматично, навіть якщо у меню для пункту «AVLS» встановлено значення «OFF».

### Пов’язані розділи

- Про функцію AVLS (лише для моделей, що продаються в Європі)