# Виправлення несправностей

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Цифровий диктофон не працює, навіть якщо натиснути будь-яку кнопку.

- Батареї майже розряджені.
- Живлення цифрового диктофона вимкнено. Посуньте перемикач HOLD・POWER ON/OFF в напрямку «POWER ON/OFF» та утримуйте його в цьому положення понад 1 секунду.
- Буде активовано функцію HOLD. Посуньте перемикач HOLD・POWER ON/OFF досередини.

### Пов’язані розділи

- Увімкнення живлення
- Вимкнення функції HOLD