# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Вимкнення живлення

1. Посуньте та утримуйте перемикач HOLD・POWER ON/OFF у напрямку «POWER ON/OFF», доки не з’явиться повідомлення «Power Off».
   Цифровий диктофон вимкнено.

#### Підказка

- Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки та його залишено в неробочому стані протягом певного проміжку часу, спрацює функція автоматичного вимкнення живлення. (На час придбання цифрового диктофона проміжок часу перед автоматичним вимкненням живлення встановлено на «10min»).

### Пов’язані розділи

- Налаштування проміжку часу до вимкнення цифрового диктофона (Auto Power Off)
- Увімкнення живлення