# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Налаштування швидкості відтворення — функція DPC (Digital Pitch Control – цифрове регулювання висоти голосу)

Швидкість відтворення можна регулювати в діапазоні від 0,50 до 2,00 разів. Завдяки функції цифрової обробки файл відтворюється із природною тональністю.

1. У режимі зупинки або відтворення послідовно виберіть DISP/MENU – «DPC(Speed Control)», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

2. Натисніть кнопку – або +, щоб вибрати «ON», тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
3. Щоб налаштувати швидкість відтворення, під час відтворення натисніть – або +.

   Швидкість зменшується із кроком 0,05 (від ×0.50 до ×1.00).

   Швидкість збільшується із кроком 0,10 (від ×1.00 до ×2.00).

   Якщо натиснути й утримувати кожну кнопку, швидкість змінюватиметься неперервно.

   На час придбання цифрового диктофона для швидкості відтворення встановлено значення «×0.70».

#### Примітка

- Функція зменшення шуму не працює, якщо для параметра «DPC(Speed Control)» установлено значення «ON».

#### Підказка

- Щоб відновити звичайну швидкість відтворення, виберіть значення «OFF» на кроці 2.