# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Встановлення батарей

1. Встановлення батарей.
   Зсуньте та підійміть кришку відсіку батареї, вставте лужні батареї LR03 (типу AAA) з дотриманням правильної полярності, а потім закрийте кришку.

#### Примітка

- Не використовуйте марганцеві батареє для цього цифрового диктофона.
- У разі заміни слід обов’язково міняти обидві батареї.
- Якщо цифровий диктофон не використовуватиметься тривалий час, вийміть батареї, щоб уникнути пошкодження внаслідок протікання та корозії батарей.

#### Підказка

- Якщо кришка відсіку батарей випадково від’єднається, вставте її на місце, як показано на рисунку.

- На індикаторі заряду батареї, що відображається на дисплеї, зазначається стан батареї.

  : відобразиться повідомлення «Low Battery Level». Замініть старі батареї на нові.

  : відобразиться повідомлення «Low Battery» s цифровий диктофон автоматично перейде в режим зупинки.

- Під час заміни батарей записані файли та налаштування нагадувань не видаляються, навіть якщо вийняти батареї.
- Після виймання батарей годинник продовжує працювати ще протягом приблизно 1 хвилини.
- Можна використовувати дві акумуляторні батареї NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (не входять до комплекту поставки).