# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Автоматичний початок записування за наявності звуку — функція VOR

Для функції VOR(Voice Operated Recording – функція управління запису голосом) можна встановити значення «ON», за якого цифровий диктофон розпочинає записування після виявлення звуку та призупиняє записування, коли звуку немає, щоб уникнути записування впродовж періодів відсутності звуку.

1. У режимі зупинки або записування послідовно виберіть DISP/MENU – «VOR», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

2. Натисніть кнопку – або +, щоб вибрати «ON», тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
   На час придбання цифрового диктофона для функції «VOR» установлено значення «OFF».
3. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.
4. Натисніть кнопку REC/PAUSE.

   На дисплеї з’явиться повідомлення «VOR» і «».

   Якщо звуку немає, записування буде призупинено, а індикатор «PAUSE» почне блимати. Коли цифровий диктофон виявить звук, знову розпочнеться записування.

#### Примітка

- На роботу функції VOR впливають навколишні звуки. Налаштуйте параметр «Mic Sensitivity» у меню відповідно до умов записування. Перед записуванням важливих подій або якщо якість запису залишається незадовільною навіть після зміни параметра «Mic Sensitivity», установіть у меню для функції «VOR» значення «OFF».
- Під час записування FM-радіо функція VOR не працює (лише для ICD-PX333F).

#### Підказка

- Щоб скасувати функцію VOR, у кроці 2 встановіть для параметра «VOR» значення «OFF».

### Пов’язані розділи

- Записування FM-радіотрансляції (лише для ICD-PX333F)
- Використання меню
- Вибір чутливості мікрофона (Mic Sensitivity).