# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Конструкція та технічні характеристики

#### Ємність (ємність, доступна для користувача)

4 ГБ (прибл. 3,60 ГБ = 3865470566 байт)

Невелика кількість внутрішньої пам’яті використовується для керування файлами, тому вона недоступна для зберігання даних користувача.

#### Максимальна кількість папок (для пристрою)

400 папок

#### Максимальна кількість файлів (для папки)

199 файлів

#### Максимальна кількість файлів (для пристрою)

4074 файлів (якщо у пристрої міститься 21 папки).

#### Діапазон частот

SHQ: 75 Гц–20000 Гц

HQ: 75 Гц–17000 Гц

SP: 75 Гц–14000 Гц

LP: 75 Гц–3500 Гц

#### Сумісні формати файлів

MP3 (*1)

Бітрейт: 32 кбіт/с - 320 кбіт/с (підтримує змінний бітрейт (VBR))

Частоти дискретизації: 16/22,05/24/32/44,1/48 кГц

Розширення файлу: .mp3

#### Значення частоти дискретизації та бітрейту для файлів MP3, записаних у кожному режимі записування

SHQ: 44,1 кГц, 192 kbps

HQ: 44,1 кГц, 128 kbps

SP: 44,1 кГц, 48 kbps

LP: 11,025 кГц, 8 kbps

#### Частотний діапазон прийому FM-радіо (*2)

87,50 МГц - 108,00 МГц

IF 128 кГц

#### FM-антена (*2)

Як антена використовується шнур стереонавушників

#### Динамік

Діаметр прибл. 28 мм.

#### Вхід/вихід

Гніздо мікрофона (міні, стерео)

вхід plug-in power, мінімальний вхідний рівень 0,6 мВ

Гніздо навушників (міні, стерео)

вихід для навушників з опором 8 Ом - 300 Ом

Роз’єм USB (USB Mini-B)

Сумісний з High-Speed USB

Гніздо для картки пам’яті Memory Stick Micro™(M2™)/microSD

#### Керування швидкістю відтворення (DPC)

2,00 разів - 0,50 разів

#### Вихідна потужність

300 мВт

#### Вимоги до джерела живлення

Дві лужні батареї LR03 (типу AAA) (додається): постійний струм 3,0 В

Дві акумуляторні батареї Sony NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (не входять до комплекту поставок): постійний струм 2,4 В

#### Робоча температура

5 ℃ - 35 ℃

#### Розміри (ш/в/г) (без деталей, які виступають, і елементів керування) (JEITA) (*3)

Прибл. 37,5 мм × 114,0 мм × 20,9 мм

#### Вага (JEITA) (*3)

Прибл. 74 г, включно з двома лужними акумуляторними батареями LR03

#### Аксесуари з комплекту поставки

Дивіться «Стислий посібник із використання», що додається до цифрового диктофона.

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.

*1Також підтримується відтворення файлів MP3, записаних за допомогою цифрового диктофона. Підтримуються не всі кодеки.

*2 Лише для ICD-PX333F

*3 Виміряно за стандартом JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Максимальна тривалість записування (*1)(*2)

Нижче наведено сумарну допустиму тривалість запису для всіх папок.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Вбудована пам’ять

44 год. 40 хв.

Картка пам’яті

2 ГБ: 22 год. 20 хв.

4 ГБ: 44 год. 40 хв.

8 ГБ: 89 год. 25 хв.

16 ГБ: 178 год.

32 ГБ: 357 год.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Вбудована пам’ять

67 год. 5 хв.

Картка пам’яті

2 ГБ: 33 год. 30 хв.

4 ГБ: 67 год. 5 хв.

8 ГБ: 134 год.

16 ГБ: 268 год.

32 ГБ: 536 год.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Вбудована пам’ять

178 год.

Картка пам’яті

2 ГБ: 89 год. 25 хв.

4 ГБ: 178 год.

8 ГБ: 357 год.

16 ГБ: 715 год.

32 ГБ: 1431 год.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Вбудована пам’ять

1073 год.

Картка пам’яті

2 ГБ: 536 год.

4 ГБ: 1073 год.

8 ГБ: 2147 год.

16 ГБ: 4294 год.

32 ГБ: 8589 год.

(год.: години/хв.: хвилини)

*1 У разі записування протягом тривалого часу, можливо, потрібно буде замінити батареї на нові під час записування. Для отримання докладних відомостей про час роботи від батареї дивіться розділ «Час роботи від батареї».

*2 Максимальний час запису наведено тут лише для довідки, значення можуть бути іншими залежно від характеристик картки.