# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Від’єднання цифрового диктофона від USB-адаптера змінного струму

Дотримуйтесь описаної нижче процедури; в іншому разі, якщо на цифровому диктофоні є файли з даними, вони можуть бути пошкоджені або стати непридатними для відтворення.

1. Записуючи або відтворюючи файл, натисніть кнопку (зупинити), щоб перевести цифровий диктофон у режим зупинки.
2. Упевніться, що індикатор виконання операцій цифрового диктофона не світиться.
3. Від’єднайте цифровий диктофон від USB-адаптера змінного струму, від’єднайте USB-адаптер змінного струму від з’єднувального кабелю, а потім від’єднайте цей USB-адаптер від розетки змінного струму.

#### Примітка

- Під час записування (індикатор виконання операцій світиться або блимає червоним світлом) або доступу до даних (індикатор виконання операцій блимає оранжевим),
  - цифровий диктофон не слід підключати до USB-адаптер змінного струму, підключеного до розетки змінного струму, або відключати від нього;
  - не слід підключати USB-адаптер змінного струму, підключений до цифрового диктофона до розетки змінного струму, або відключати його від неї.
  Це може призвести до пошкодження даних. Якщо за допомогою цифрового диктофона обробляються великі обсяги даних, вікно запуску може відображатися тривалий час. Це не свідчить про несправність цифрового диктофона. Дочекайтеся, поки з дисплею зникне екран запуску.
- У разі використання USB-адаптера змінного струму індикатор заряду батареї на дисплеї не відображається.

### Пов’язані розділи

- Використання USB-адаптера змінного струму