# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Вибір чутливості мікрофона (Mic Sensitivity).

Можна налаштувати чутливість вбудованого мікрофона. Налаштуйте цей параметр ще до запису.

1. У режимі зупинки або записування послідовно виберіть DISP/MENU – «Detail Menu» – «Mic Sensitivity», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

2. За допомогою кнопок – або + виберіть потрібний рівень чутливості мікрофона, тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
3. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.

#### Опис пунктів меню

Можна вибрати один із доступних пунктів меню.

High:

для записування звуку, джерело якого розташовано далеко від цифрового диктофона, або тихого звуку, наприклад записування у просторій кімнаті.

Medium:

для записування звуку під час звичайної зустрічі або наради, наприклад у конференц-залі або під час інтерв’ю.

(Початкове налаштування)

Low:

для записування нотаток, коли мікрофон розташовано біля рота, звуку поблизу цифрового диктофона або гучного звуку.

#### Примітка

- Під час записування FM-радіо параметр Mic Sensitivity вимкнуто (лише для ICD-PX333F).

### Пов’язані розділи

- Записування FM-радіотрансляції (лише для ICD-PX333F)