# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Запобігання випадковому виконанню операцій (HOLD)

Щоб запобігти випадковому виконанню операцій, наприклад під час перенесення цифрового диктофона тощо, можна вимкнути усі кнопки (HOLD).

1. Щоб вимкнути кнопки за увімкненого живлення, посуньте перемикач HOLD・POWER ON/OFF у напрямку «HOLD».

   На дисплеї приблизно 3 секунди відображатиметься індикатор «HOLD», указуючи на те, що всі операції кнопок вимкнено.

#### Примітка

- Якщо функцію HOLD активовано під час записування, вимикаються всі операції кнопок. Щоб припинити записування, спершу скасуйте функцію HOLD.

#### Підказка

- Навіть за увімкненої функції HOLD сигнал нагадування можна скасувати, натиснувши будь-яку кнопку. (Не можна припинити відтворення у звичайному режимі).

### Пов’язані розділи

- Вимкнення функції HOLD