# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Використання USB-адаптера змінного струму

Цифровим диктофоном можна користуватися, коли його підключено до розетки змінного струму за допомогою USB-адаптера змінного струму (не входить у комплект поставки). Це корисно, якщо звук потрібно записувати тривалий час.

1. Під’єднайте USB-адаптер змінного струму (не додається) до розетки змінного струму.
2. Під’єднайте до USB-адаптера змінного струму з’єднувальний кабель USB.
3. Підключіть з’єднувальний кабель USB до роз’єму цифрового диктофона (USB).

#### Примітка

- Під час записування (індикатор виконання операцій світиться або блимає червоним світлом) або доступу до даних (індикатор виконання операцій блимає оранжевим),
  - цифровий диктофон не слід підключати до USB-адаптер змінного струму, підключеного до розетки змінного струму, або відключати від нього;
  - не слід підключати USB-адаптер змінного струму, підключений до цифрового диктофона до розетки змінного струму, або відключати його від неї.
  Це може призвести до пошкодження даних. Якщо за допомогою цифрового диктофона обробляються великі обсяги даних, вікно запуску може відображатися тривалий час. Це не свідчить про несправність цифрового диктофона. Дочекайтеся, поки з дисплею зникне екран запуску.
- У разі використання USB-адаптера змінного струму індикатор заряду батареї на дисплеї не відображається.

### Пов’язані розділи

- Від’єднання цифрового диктофона від USB-адаптера змінного струму