# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Записування за допомогою зовнішнього мікрофона

Якщо до цифрового диктофона підключено стереомікрофон, а для режиму записування вибрано значення «SHQ» або «HQ», звук можна записувати у стереорежимі. Стереозвук можна відтворювати за допомогою стереонавушників.

1. Коли цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки, під’єднайте зовнішній мікрофон () до гнізда .

   На дисплеї з’явиться повідомлення «Select Input». Якщо повідомлення «Select Input» не з’явилося, зробіть потрібні налаштування в меню.
2. Натисніть кнопку – або +, щоб вибрати «MIC IN», тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
3. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.
4. Щоб розпочати записування, натисніть кнопку REC/PAUSE.

   Вбудовані мікрофони буде автоматично вимкнено.

   Якщо вхідний звук недостатньо потужний, налаштуйте параметр «Mic Sensitivity» цифрового диктофона.

   Коли до пристрою підключено пасивний мікрофон, живлення автоматично постачатиметься до мікрофона від цифрового диктофона.

#### Примітка

- Перед початком записування перевірте якість звуку розмови, а також рівень записування після під’єднання .
- У разі записування сигналу телефону або гудка розмова може бути записана з нижчим рівнем гучності. У цьому разі почніть записування після початку розмови.
- Функція VOR може не працювати, залежно від типу телефону або стану лінії зв’язку.
- Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які незручності, навіть якщо вам не вдалося записати розмову за допомогою цифрового диктофона.

#### Підказка

- Щоб припинити записування, натисніть кнопку (зупинити).
- Щоб записати звук із телефону або мобільного телефону, можна скористатися головною гарнітурою з електретним конденсаторним мікрофоном (не входить до комплекту поставки). Докладнішу інформацію про підключення можна знайти в інструкції з експлуатації, яка постачається з мікрофоном.

### Пов’язані розділи

- Вибір чутливості мікрофона (Mic Sensitivity).
- Вибір режиму вхідного сигналу (Select Input)