# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Автоматичне налаштування FM-радіостанцій (автоматичний пошук) (лише для ICD-PX333F)

Шнур навушників виконує функцію FM-антени, тому для прослуховування FM-радіо потрібно підключити навушники до гнізда (навушники).

#### Примітка

- Під час прийому FM-радіотрансляції функція DPC та функція зменшення шуму не працюють.

1. У режимі зупинки виберіть послідовно DISP/MENU – «FM Radio», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

   Цифровий диктофон перейде в режим FM-радіо.

2. Натисніть і одразу відпустіть кнопку DISP/MENU, щоб установити курсори (, ) з обох сторін від частоти, яка відображається у верхньому рядку вікна.

   Тепер на цифровому диктофоні все готово, щоб налаштувати радіостанцію, виконавши сканування частот.

3. Натисніть і утримуйте кнопку – або +, доки значення частоти на дисплеї не почнуть змінюватися.
   Цифровий диктофон автоматично скануватиме радіочастоти та зупиниться, знайшовши станцію з чітким сигналом.
4. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть кнопку (зупинити).

#### Підказка

- Якщо не вдається настроїти станцію, повторно натискайте – або +, щоб змінювати частоту крок за кроком.

### Пов’язані розділи

- Зміна джерела виходу звуку FM-радіо між динаміком і навушниками (лише для ICD-PX333F)
- Налаштування FM-радіостанцій вручну (пошук вручну) (лише для ICD-PX333F)