# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Відтворення записаного звуку

1. Посуньте перемикач HOLD・POWER ON/OFF у напрямку «POWER ON/OFF», щоб увімкнути цифровий диктофон, або досередини, щоб скасувати стан HOLD цифрового диктофона.
   З’явиться вікно режиму зупинки.
2. Виберіть потрібний файл для відтворення.
   Якщо файл не обрано, відтворюватиметься останній записаний файл.
3. Натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

   Почнеться відтворення, і індикатор виконання операцій () засвітиться зеленим.

4. Для налаштування рівня гучності скористайтеся кнопкою VOL –/+.

#### Примітка

- Лише для користувачів у Європі:

  Якщо в меню для параметра «AVLS» установлено значення «ON», і світиться індикатор «AVLS», гучність не можна відрегулювати до рівня, який перевищує рівень, визначений функцією AVLS. Щоб вимкнути цю функцію та відтворювати файли з оригінальною гучністю, установіть у меню для параметра «AVLS» значення «OFF».

#### Підказка

- Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку (зупинити).

### Пов’язані розділи

- Увімкнення живлення
- Вимкнення функції HOLD
- Вибір папки та файлу
- Різноманітні операції під час відтворення