# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Записування з використанням зовнішнього обладнання

Файли MP3 можна створювати без використання комп’ютера, записуючи звук з іншого обладнання, підключеного до цифрового диктофона.

#### Підказка

- Якщо в меню Scene Select вибрано варіант «Audio IN», це свідчить про те, що необхідні параметри для записування з іншого обладнання вже встановлено.
- Радимо зробити пробний запис перед початком записування або контролювати процес записування.
- Якщо вхідний звук недостатньо потужний, з’єднайте гніздо навушників (minijack, стерео) іншого обладнання з гніздом цифрового диктофона та відрегулюйте рівень гучності на обладнанні, підключеному до цифрового диктофона, слідкуючи за індикатором рівня записування.

1. Підключіть зовнішнє обладнання () до гнізда цифрового диктофона, який перебуває в режимі зупинки.

   Підключіть аудіовихід (стерео міні-з’єднувач) іншого обладнання до гнізда цифрового диктофона за допомогою аудіокабелю (не додається).

   На дисплеї з’явиться повідомлення «Select Input».

   Якщо повідомлення «Select Input» не з’явилося, зробіть потрібні налаштування в меню.

2. Натисніть кнопку – або +, щоб вибрати «Audio IN», тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
3. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.
4. Щоб розпочати записування, натисніть кнопку REC/PAUSE.
   Вбудовані мікрофони автоматично вимикаються, і записується звук із підключеного обладнання.
5. Розпочніть відтворення на обладнанні, підключеному до цифрового диктофона.

#### Примітка

- Якщо аудіовихід зовнішнього пристрою, підключеного до цифрового диктофона, монофонічний і встановлено режим «192kbps(MONO)» (SHQ) або «128kbps(MONO)» (HQ), звук записується лише через один канал. У такому разі установіть у меню для режиму записування значення «48kbps(MONO)» (SP) або «8kbps(MONO)» (LP).

#### Підказка

- Щоб припинити записування, натисніть кнопку (зупинити).

### Пов’язані розділи

- Запис звуку із цифрового диктофона на зовнішньому обладнанні
- Вибір режиму вхідного сигналу (Select Input)
- Вибір сюжету записування для кожної ситуації
- Вибір режиму записування (REC Mode)