# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Зменшення шуму під час записування (LCF(Low Cut))

Можна встановити функцію LCF (Low Cut Filter), яка усуває низькі частоти для зменшення шуму вітру, що забезпечує чіткіше записування файлу.

1. У режимі зупинки або записування послідовно виберіть DISP/MENU – «Detail Menu» – «LCF(Low Cut)», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

2. Натисніть кнопку – або +, щоб вибрати «ON» або «OFF», тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
3. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.

#### Опис пунктів меню

Можна вибрати один із доступних пунктів меню.

ON:

Функцію LCF активовано.

OFF:

Функцію LCF скасовано.

(Початкове налаштування)

#### Примітка

- Під час записування FM-радіо функція LCF не працює (лише для ICD-PX333F).

#### Підказка

- Щоб скасувати функцію LCF, виберіть на кроці 2 значення «OFF».

### Пов’язані розділи

- Записування FM-радіотрансляції (лише для ICD-PX333F)