# Виправлення несправностей

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Не вдається отримати сигнал жодної FM-станції або чутно багато перешкод (лише для ICD-PX333F).

- Навушники не підключено (шнур навушників виконує функцію FM-антени). Підключіть навушники до гнізда (навушники) і розтягніть шнур навушників.

- Для параметра «DX/LOCAL» встановлено значення «LOCAL» Встановіть для цього параметра значення «DX».

### Пов’язані розділи

- Зміна чутливості приймача FM-радіо (лише для ICD-PX333F)