# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Зменшення шуму під час відтворення та підвищення чіткості голосу людини: функція зменшення шуму

Функція зменшення шуму знижує шуми оточення, крім людського голосу, що робить голос людини чіткішим у разі прослуховування звуку.

1. У режимі зупинки або відтворення посуньте перемикач NOISE CUT в положення «ON».
2. Послідовно виберіть DISP/MENU – «Detail Menu» – «Noise Cut Level», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

3. Натисніть кнопку – або +, щоб вибрати «Maximum» або «Medium», тоді натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.
4. Натисніть кнопку (зупинити), щоб вийти з режиму меню.

#### Опис пунктів меню

Можна вибрати один із доступних пунктів меню.

Maximum:

Рівень зменшення шуму буде вищим.

(Початкове налаштування)

Medium:

Рівень зменшення шуму буде нижчим. Виберіть цей пункт, якщо чітко не чути звук, встановивши для функції зменшення шуму значення «Maximum».

#### Примітка

- Ефект функції зменшення шуму може бути різним, залежно від умов записування голосу.
- Функція зменшення шуму не працює за умови відтворення файлів через вбудований динамік або записування FM-радіотрансляції (лише для ICD-PX333F).
- У разі використання вбудованого динаміка функція зменшення шуму не працює.

#### Підказка

- Щоб скасувати використання функції зменшення шуму посуньте перемикач NOISE CUT у положення «OFF».

### Пов’язані розділи

- Записування FM-радіотрансляції (лише для ICD-PX333F)