# Виправлення несправностей

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Звук надходить лише з одного каналу.

- Якщо аудіовихід зовнішнього пристрою, підключеного до цифрового диктофона, монофонічний і встановлено режим «192kbps(MONO)» (SHQ) або «128kbps(MONO)» (HQ), звук записується лише через один канал. У такому разі установіть у меню для режиму записування значення «48kbps(MONO)» (SP) або «8kbps(MONO)» (LP).

### Пов’язані розділи

- Вибір режиму записування (REC Mode)