# Виправлення несправностей

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Цифровий диктофон автоматично вимикається.

- Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки та його залишено в неробочому стані протягом певного проміжку часу, спрацює функція автоматичного вимкнення живлення. (На час придбання цифрового диктофона проміжок часу перед автоматичним вимкненням живлення встановлено на «10min»). Проміжок часу перед автоматичним вимкненням живлення можна вибрати в меню.

### Пов’язані розділи

- Налаштування проміжку часу до вимкнення цифрового диктофона (Auto Power Off)