# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Список параметрів меню

У списку нижче наведено пункти меню та вказано, вибір якого режиму роботи цифрового диктофона може призвести до змін у меню.

- Add/Overwrite: режим зупинки
  - Add: Додавання запису до попередньо записаного файлу (Add)
  - Overwrite: Додавання та перезаписування запису під час відтворення (Overwrite)
- VOR: режим зупинки, режим записування

  Автоматичний початок записування за наявності звуку — функція VOR

- DPC(Speed Control): режим зупинки, режим відтворення

  Налаштування швидкості відтворення — функція DPC (Digital Pitch Control – цифрове регулювання висоти голосу)

- Easy Search: режим зупинки, режим відтворення

  Швидкий пошук потрібної точки (Easy Search)

- Alarm: режим зупинки

  Відтворення файлу в зазначений час із нагадуванням

- AVLS: режим зупинки, режим відтворення

  Увімкнення або вимкнення функції AVLS (лише моделі для Європи)

- Protect: режим зупинки

  Захист файлу

- Divide: режим зупинки
  - Divide Current Position: режим зупинки

    Розділення файлу в поточний момент

  - Divide All Track Marks: режим зупинки

    Розділення файлу на всіх позначках композиції

- Move & Copy: режим зупинки
  - Move File: режим зупинки

    Переміщення файлу в іншу папку

  - File Copy: режим зупинки

    Копіювання файлу в іншу пам’ять

- Delete: режим зупинки
  - Erase Track Mark: режим зупинки

    Видалення позначки композиції

  - Erase All Track Marks: режим зупинки

    Одночасне видалення всіх позначок композиції у вибраному файлі

  - Erase All: режим зупинки

    Видалення всіх файлів у папці

- Select Memory: режим зупинки

  Вибір пам’яті

- FM Radio(*): режим зупинки

  Налаштування FM-радіостанцій вручну (пошук вручну) (лише для ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): режим прийому FM-радіо (*)

  Автоматичне збереження FM-радіостанцій (лише для ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): режим прийому FM-радіо (*), режим записування FM-радіо (*)

  Зміна чутливості приймача FM-радіо (лише для ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): режим прийому FM-радіо (*)

  Зміна чутливості сканування (лише для ICD-PX333F)

- Audio Output(*): режим прийому FM-радіо (*), режим записування FM-радіо (*)

  Зміна джерела виходу звуку FM-радіо між динаміком і навушниками (лише для ICD-PX333F)

- Detail Menu: режим зупинки, режим відтворення, режим записування
  - REC Mode:

    Вибір режиму записування (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: режим зупинки, режим записування

    Вибір чутливості мікрофона (Mic Sensitivity).

  - LCF(Low Cut): режим зупинки, режим записування

    Зменшення шуму під час записування (LCF(Low Cut))

  - Select Input: режим зупинки

    Вибір режиму вхідного сигналу (Select Input)

  - Continuous Play: режим зупинки, режим відтворення

    Відтворення файлу з повторенням

  - Noise Cut Level: режим зупинки, режим відтворення

    Зменшення шуму під час відтворення та підвищення чіткості голосу людини: функція зменшення шуму

  - LED: режим зупинки

    Увімкнення або вимкнення індикатора виконання операцій (LED)

  - Language: режим зупинки

    Налаштування мови відображення

  - Date&Time: режим зупинки

    Настроювання годинника за допомогою меню

  - Time Display: режим зупинки

    Налаштування формату відображення годинника (Time Display)

  - Beep: режим зупинки

    Увімкнення або вимкнення функції звукового сигналу (Beep)

  - Auto Power Off: режим зупинки

    Налаштування проміжку часу до вимкнення цифрового диктофона (Auto Power Off)

  - Format: режим зупинки

    Форматування пам’яті (Format)

* Лише для ICD-PX333F