# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Увімкнення живлення

1. Посуньте перемикач HOLD・POWER ON/OFF в напрямку «POWER ON/OFF» та утримуйте його в цьому положення більше 1 секунди.

   На екрані з’явиться повідомлення «Accessing...», і цифровий диктофон увімкнеться.

#### Підказка

- Якщо цифровий диктофон не використовуватиметься тривалий час, радимо його вимкнути.
- Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки та його залишено в неробочому стані протягом певного проміжку часу, спрацює функція автоматичного вимкнення живлення. (На час придбання цифрового диктофона проміжок часу перед автоматичним вимкненням живлення встановлено на «10min»).

### Пов’язані розділи

- Вимкнення живлення
- Налаштування проміжку часу до вимкнення цифрового диктофона (Auto Power Off)