# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Запис звуку через вбудовані мікрофони

Далі наведено основні кроки процедури записування у режимі записування за використання встановленої чутливості мікрофона.

#### Примітка

- Перед початком записування не забудьте перевірте індикатор заряду батареї.
- Якщо під час записування випадково торкнутися цифрового диктофона (наприклад, пальцем), разом із повідомленням може бути записано сторонній шум.

#### Підказка

- Радимо зробити пробний запис перед початком записування або контролювати процес записування.

1. Посуньте перемикач HOLD・POWER ON/OFF у напрямку «POWER ON/OFF», щоб увімкнути цифровий диктофон, або досередини, щоб скасувати стан HOLD цифрового диктофона.

   З’явиться вікно режиму зупинки.

2. Виберіть потрібну папку.
3. Розташуйте цифровий диктофон так, щоб вбудований мікрофон () було спрямовано на джерело звуку, який потрібно записати.

4. Натисніть REC/PAUSE у режимі зупинки.

   Індикатор виконання операцій () блиматиме оранжевим, а потім почне світитися червоним світлом.

   Під час записування не потрібно натискати й утримувати кнопку REC/PAUSE.

   Новий файл буде автоматично записано як останній файл у поточній папці.

   A. Час записування, що минув, у поточному записі (*)

   B. Номер записуваного файлу та загальна кількість записаних файлів у папці

   * Відображення часу, що минув, можна переключити на відображення часу, що залишився, або відображення інших даних, натиснувши для цього кнопку DISP/MENU.

5. Щоб зупинити записування, натисніть кнопку (зупинити).

   З’явиться повідомлення «Accessing...», і цифровий диктофон зупиниться на початку поточного файлу запису.

   Знайти записаний файл для подальшого відтворення можна за ім’ям його папки та номером файлу.

   A. Папка, що містить записаний файл

   B. Номер записаного файлу, який вказує на те, як давно його було записано до папки

#### Примітка

- Коли на дисплеї відображається повідомлення «Accessing...» або починає блимати індикатор виконання операції, цифровий диктофон записує дані та зберігає їх на носії пам’яті. Коли цифровий диктофон виконує обробку даних, не виймайте акумулятор, не підключайте та не від’єднуйте USB-адаптер змінного струму (не додається). Це може призвести до пошкодження даних.

#### Підказка

- Цей цифровий диктофон записує файли у форматі MP3.
- До кожної папки можна записати щонайбільше 199 файлів.
- Можна створювати нові папки або видаляти непотрібні за допомогою програми Sound Organizer.

### Пов’язані розділи

- Контроль звуку під час записування
- Увімкнення живлення
- Вимкнення функції HOLD
- Вибір папки та файлу
- Різноманітні операції під час записування
- Записування FM-радіотрансляції (лише для ICD-PX333F)
- Вікно програми Sound Organizer (лише для Windows)