# Як використовувати

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Налаштування FM-радіостанцій вручну (пошук вручну) (лише для ICD-PX333F)

Шнур навушників виконує функцію FM-антени, тому для прослуховування FM-радіо потрібно підключити навушники до гнізда (навушники).

#### Примітка

- Під час прийому FM-радіотрансляції функція DPC та функція зменшення шуму не працюють.

1. У режимі зупинки виберіть послідовно DISP/MENU – «FM Radio», а потім натисніть кнопку PLAY/STOP・ENTER.

   Цифровий диктофон перейде в режим FM-радіо.

2. Натисніть і одразу відпустіть кнопку DISP/MENU, щоб установити курсори (, ) з обох сторін від частоти, яка відображається у верхньому рядку вікна.

   Тепер на цифровому диктофоні все готово, щоб налаштувати радіостанцію, виконавши сканування частот.

3. Для налаштування радіостанції натискайте кнопки – або +.
4. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть кнопку (зупинити).

### Пов’язані розділи

- Зміна джерела виходу звуку FM-радіо між динаміком і навушниками (лише для ICD-PX333F)
- Автоматичне налаштування FM-радіостанцій (автоматичний пошук) (лише для ICD-PX333F)