# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Αποσύνδεση συσκευής ψηφιακής εγγραφής από προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες, διαφορετικά, αν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής περιέχει αρχεία δεδομένων, ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία ή να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.

1. Αν πραγματοποιείτε εγγραφή ή αναπαραγωγή αρχείου, πατήστε (διακοπή), για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναμμένη η ένδειξη λειτουργίας της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής από τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB από το καλώδιο σύνδεσης USB και κατόπιν αποσυνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

#### Σημείωση

- Κατά την εγγραφή (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα) ή την πρόσβαση σε δεδομένα (η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα),
  - η συσκευή εγγραφής ήχου δεν πρέπει να συνδέεται ή να αποσυνδέεται από τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  - ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος USB που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν πρέπει να συνδέεται στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή να αποσυνδέεται από αυτήν.
  Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Αν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής πρέπει να επεξεργαστεί μεγάλη ποσότητα δεδομένων, το παράθυρο εκκίνησης ενδέχεται να εμφανιστεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Περιμένετε μέχρι να πάψει να εμφανίζεται η ένδειξη εκκίνησης από το παράθυρο ενδείξεων.
- Κατά τη χρήση ενός προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB, η ένδειξη μπαταρίας δεν εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

### Σχετικό θέμα

- Χρήση προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB