# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Μείωση του θορύβου στην αναπαραγωγή ήχου και καθαρισμός ανθρώπινης φωνής – λειτουργία μείωσης θορύβου

Η λειτουργία μείωσης θορύβου μειώνει τον περιβάλλοντα ήχο εκτός από την ανθρώπινη φωνή, το οποίο καθιστά την ανθρώπινη φωνή πιο καθαρή όταν ακούτε τον ήχο αναπαραγωγής.

1. Στη λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής, σύρετε το διακόπτη NOISE CUT στη θέση "ON".
2. Επιλέξτε DISP/MENU - "Detail Menu" - "Noise Cut Level" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.

3. Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "Maximum" ή "Medium" και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/STOP・ENTER.
4. Πατήστε (διακοπή) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.

#### Περιγραφές στοιχείων μενού

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα στοιχεία μενού.

Maximum:

Το επίπεδο μείωσης θορύβου θα είναι υψηλότερο.

(Αρχική ρύθμιση)

Medium:

Το επίπεδο μείωσης θορύβου θα είναι χαμηλότερο. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν δεν μπορείτε να ακούτε καθαρά τον ήχο ρυθμίζοντας τη λειτουργία μείωσης θορύβου στο "Maximum".

#### Σημείωση

- Το αποτέλεσμα της λειτουργίας μείωσης θορύβου μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση του εγγεγραμμένου ήχου.
- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων από το ενσωματωμένο ηχείο ή όταν εγγράφετε μια εκπομπή ραδιοφώνου FM (μόνο ICD-PX333F), δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας μείωσης θορύβου.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο ηχείο, η λειτουργία μείωσης θορύβου δεν λειτουργεί.

#### Υπόδειξη

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία μείωσης θορύβου, μετακινήστε το διακόπτη NOISE CUT στη θέση "OFF".

### Σχετικό θέμα

- Εγγραφή εκπομπών ραδιοφώνου FM (μόνο ICD-PX333F)