# Τρόπος χρήσης

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Λίστα μενού

Η παρακάτω λίστα εμφανίζει τα στοιχεία μενού και σε ποια κατάσταση λειτουργίας η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές στα μενού.

- Add/Overwrite: Λειτουργία διακοπής
  - Add: Προσθήκη εγγραφής σε αρχείο που έχει ήδη εγγραφεί (Add)
  - Overwrite: Προσθήκη επανεγγραφής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (Overwrite)
- VOR: Λειτουργία διακοπής, λειτουργία εγγραφής

  Αυτόματη έναρξη της εγγραφής κατά την ανίχνευση ήχου – λειτουργία VOR

- DPC(Speed Control): Λειτουργία διακοπής, λειτουργία αναπαραγωγής

  Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής – λειτουργία DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: Λειτουργία διακοπής, λειτουργία αναπαραγωγής

  Αναζήτηση του επιθυμητού σημείου γρήγορα (Easy Search)

- Alarm: Λειτουργία διακοπής

  Αναπαραγωγή ενός αρχείο σε μια επιθυμητή ώρα με τη χρήση ειδοποίησης

- AVLS: Λειτουργία διακοπής, λειτουργία αναπαραγωγής

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AVLS (μόνο για ευρωπαϊκά μοντέλα)

- Protect: Λειτουργία διακοπής

  Προστασία αρχείου

- Divide: Λειτουργία διακοπής
  - Divide Current Position: Λειτουργία διακοπής

    Διαίρεση αρχείου στο τρέχον σημείο

  - Divide All Track Marks: Λειτουργία διακοπής

    Διαίρεση αρχείου σε όλα τα σημεία με ένδειξη κομματιού

- Move & Copy: Λειτουργία διακοπής
  - Move File: Λειτουργία διακοπής

    Μετακίνηση ενός αρχείου σε διαφορετικό φάκελο

  - File Copy: Λειτουργία διακοπής

    Αντιγραφή αρχείου στην άλλη μνήμη

- Delete: Λειτουργία διακοπής
  - Erase Track Mark: Λειτουργία διακοπής

    Διαγραφή ένδειξης κομματιού

  - Erase All Track Marks: Λειτουργία διακοπής

    Διαγραφή όλων των ενδείξεων κομματιού στο επιλεγμένο αρχείο ταυτόχρονα

  - Erase All: Λειτουργία διακοπής

    Διαγραφή όλων των αρχείων σε ένα φάκελο

- Select Memory: Λειτουργία διακοπής

  Επιλογή της μνήμης

- FM Radio(*): Λειτουργία διακοπής

  Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού FM χειροκίνητα (χειροκίνητη σάρωση) (μόνο ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): λειτουργία ραδιοφωνικής λήψης FM(*)

  Αυτόματη προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών FM (μόνο ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): λειτουργία ραδιοφωνικής λήψης FM(*), λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM(*)

  Αλλαγή της ευαισθησίας λήψης του ραδιοφώνου FM (μόνο ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): λειτουργία ραδιοφωνικής λήψης FM(*)

  Αλλαγή της ευαισθησίας σάρωσης (μόνο ICD-PX333F)

- Audio Output(*): λειτουργία ραδιοφωνικής λήψης FM(*), λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM(*)

  Εναλλαγή της εξόδου ραδιοφώνου FM μεταξύ των ηχείων και των ακουστικών (μόνο ICD-PX333F)

- Detail Menu: Λειτουργία διακοπής, λειτουργία αναπαραγωγής, λειτουργία εγγραφής
  - REC Mode:

    Επιλογή της λειτουργίας αναπαραγωγής (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Λειτουργία διακοπής, λειτουργία εγγραφής

    Επιλογή της ευαισθησίας του μικροφώνου (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Λειτουργία διακοπής, λειτουργία εγγραφής

    Μείωση θορύβου κατά την εγγραφή (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Λειτουργία διακοπής

    Επιλογή του τρόπου εισόδου (Select Input)

  - Continuous Play: Λειτουργία διακοπής, λειτουργία αναπαραγωγής

    Επανειλημμένη αναπαραγωγή αρχείου

  - Noise Cut Level: Λειτουργία διακοπής, λειτουργία αναπαραγωγής

    Μείωση του θορύβου στην αναπαραγωγή ήχου και καθαρισμός ανθρώπινης φωνής – λειτουργία μείωσης θορύβου

  - LED: Λειτουργία διακοπής

    Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας (LED)

  - Language: Λειτουργία διακοπής

    Ρύθμιση της γλώσσας ενδείξεων

  - Date&Time: Λειτουργία διακοπής

    Ρύθμιση του ρολογιού χρησιμοποιώντας το μενού

  - Time Display: Λειτουργία διακοπής

    Επιλογή εμφάνισης του ρολογιού (Time Display)

  - Beep: Λειτουργία διακοπής

    Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ" (Beep)

  - Auto Power Off: Λειτουργία διακοπής

    Ρύθμιση της χρονικής περιόδου για την απενεργοποίηση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής (Auto Power Off)

  - Format: Λειτουργία διακοπής

    Μορφοποίηση της μνήμης (Format)

* Μόνο για ICD-PX333F